Выполнить теплотехнический расчет наружной стены из обыкновенного кирпича толщиной 250 мм для г. Архангельск. Наружный слой – штукатурка.